发短信

AT+CMGF=1

AT+CMGS="xxxxxxxxxxx(电话号码)" //返回>,然后输入要发送的txt内容，发送数据，之后请取消”发送新行”选项,勾选"HEX(16进制发送)"选项，最后发送0x1a即可。

定位

https://wiki.ai-thinker.com/gprs/a9g/MP

AT+GIZTRACKER=1,0,10,0

AT+GIZTRACKER指令解析

AT+GIZTRACKER=< on/off >,[server],[upload interval],[use LBS],[pk],[ps]

n/off 值：0/1.该参数为0时关闭，设置为1为自动上传

serve 选择服务器：0为安信可服务器；1为自定义服务器（第一次使用的时候必须附带PK,PS参数，连接成功后，这两个参数会被保存）

up in 上传数据的时间间隔（s）,默认值为0（不上传）

use LBS 值：0/1；设置为1，从LBS获得定位信息；设置为0，从GPS获取定位信息。当GPS信号弱，可以选择从LBS获取信息（A9只能从LBS获取信息）。默认值为0。

pk ps 产品的key 和secret.这些是在自己创建产品时用到的 详见9/A9G十分钟对接机智云创建属于自己产品的教程:http://www.jianshu.com/p/e3d86a263be5